공제회제출용

http://www.ggssia.or.kr

학교안전 위험요인 확인리스트

학교명
제출자

	개 요
Ⅰ. 목 적 □ 학교현장에 위험요인을 파악하고 이를 개선함으로써 학교안전사고를 예방함에 목적을 둠 Ⅱ. 위험요인 □ 등하굣길, 실내장소(복도, 계단 등), 체육활동장소 등으로 안전사고 발생을 장소로 구분하여 안전사고가 발생할 수 있는 요인을 파악함 Ⅲ. 활용방안 □ 장소별로 순회하며 위험요인이 없을 경우 ‘안전’에 체크하고, 위험요인이 있을 경우 ‘위험’에 체크함 □ 현장에서 위험요인 개선이 가능한 경우 개선 후 개선여부에 개선한 내용을 기재 □ SSAM 활동 후 작성한 ‘학교안전 위험요인 확인 리스트’는 학교 담당자에게 전달 □ 필요한 학교안전사고 예방 물품이 있을 경우 활동일지에 기재하여 공제회에 건의

등하굣길 위험요인

1		등하굣길 교통안전 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
교문 출입자와 도로 운전자 상호간의 시인성을 제한하는 구조물
교문 출입자와 도로 운전자 상호간의 시인성을 제한하는 교문 주변 무단주차차량
보행자와 차량 출입지점 미분리
횡단보도 이용자에 대한 차량운전자의 시인성을 제한하는 설치물
횡단보도 인근의 무단주차차량
통학로의 무단주차차량
학교 출입지점 인근 차량 회전지점에 보행자 보호시설 미설치
통학로 상의 횡단보도 앞 과속방지시설 미설치
차도와 보도가 명확하게 분리되지 않은 통학로
충분한 보행공간이나 보호시설을 갖추지 못한 통학로
보행자의 통행을 방해하는 적재물
보호장비를 갖추지 않은 자전거 등교생

2		등하굣길 보행안전 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
학교 담장을 타고 넘을 수 있는 구조물이나 시설물
학교 출입문 앞에 설치된 볼라드 (bollard: 차량진입방지용 구조물)
파손되거나 보행공간으로 돌출된 담장 시설물
보행자의 신체와 부딪히거나 빠질 수 있게 설치된 시설물
등하교 보행로의 통행을 방해하는 방치된 적재물
보행로에 미끄러질 수 있게 설계된 계단 디딤판 경계
바닥면이 고르지 못하거나 미끄러질 수 있도록 설치된 보행로
완전하게 철거되지 않는 보행로 바닥의 시설물 또는 파손된 시설물
보행자와 운전자 상호간의 시야가 제한되는 건물 주차장 출입지점
보행로 상의 금속이나 대리석 재질의 맨홀덮개
공사 현장에 출입제한 펜스 등 제대로 설치되지 않는 안전시설
공사 현장 주변의 고르지 못한 보행로 바닥
펜스 등 안전시설이 제대로 설치되지 않는 하천 보행로
파손되었거나 제대로 설치되지 않아 보행로 바닥에서 돌출된 가로수 보호틀

교내 장소별 위험요인

1		실내복도 안전사고 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
충분한 밝기가 고르게 제공되지 않는 복도
보행자가 쉽게 미끄러질 수 있는 매끄러운 바닥재질의 복도
복도 일부의 금속재질 바닥
바닥 높이의 변화를 명확하게 표시하지 않는 복도
미끄럼방지 방안을 마련해 놓지 않는 복도의 경사로
보행자가 떨어질 수 있는 복도 경사로의 부적절한 난간 설치
맞은편 보행자에 대한 시야를 확보할 수 없는 복도 회전구간
바닥이 패이거나 들뜨는 부착물이 있는 복도
추락방지시설이 미흡하거나 외부에 노출된 건물연결복도
추락방지를 위한 안전바가 설치되지 않은 복도
갑자기 떨어질 수 있는 복도 천장 시설물과 마감재
복도의 보행자 공간으로 돌출된 복도 외부창문틀 받침대
출입문 이용자가 부딪힐 수 있도록 복도로 돌출된 구조물
보행자가 잡을 수 없다거나 부딪힐 수 있게 설치된 복도의 핸드레일
복도 벽에서 돌출된 시설점검구 손잡이
보행자의 발이 의자 밑으로 들어갈 수 있도록 설치된 복도 의자
복도 방향으로 돌출되어 있는 우산걸이대 고리
방화셧터 아래에 놓여진 의자, 급식대, 벽보
복도 벽에서 돌출된 미철거 시설물
적합한 지역에 설치되지 않은 식수대
매끄러운 복도 바닥에 별다른 미끄럼방지 방안을 마련하지 않고 설치된 식수대
불안전하게 설치된 식수대 발디딤판
복도 창가나 출입문 인근에 놓여진 의자
복도 보행자 이동경로 상에 설치한 의자
복도 기둥의 폭보다 넓거나 보행자의 신체와 부딪힐 수 있는 위치에 설치된 액자나 거울
복도 보행자의 신체와 부딪힐 수 있는 위치에 걸려 있는 시계
복도 보행자의 신체와 부딪힐 수 있는 위치에 걸려 있는 소화기
복도 바닥으로 떨어질 수 있는 위치에 놓여진 소화기
복도에 물기를 발생시킬 수 있는 우산보관함
벽면 돌출형 게시물의 파손 부위
제대로 닫혀지지 않는 시설물의 문
복도 벽에 고정해 놓지 않는 가구
복도에 설치해 놓은 운동기구
복도 바닥에 고정되어 있지 않는 출입문 바닥 매트
좁은 복도의 양면에 설치해 놓은 신발장
아이들이 딛고 올라서거나 부딪힐 수 있는 복도 설치물

2		실내계단 안전사고 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
학생의 신체적, 행동적 특성을 고려하지 않은 낮은 높이의 계단 난간
발로 디딛고 올라갈 수 있도록 설계된 계단 난간
경계가 불명확하거나 미끄럼방지 시설을 설치하지 않는 계단
계단에 설치된 미끄럼방지 패드의 파손이나 노후화
계단 이용자의 발이 걸릴 수 있는 계단 바닥의 장식물이나 시설물
이용자의 머리가 부딪힐 수 있는 계단 통로
이용자가 떨어질 수 있는 계단통(stairwell)에 추락방지망의 미설치나 부실한 설치
계단 시작지점의 바닥에서 돌출된 설치물(미끄럼방지 패드, 문 스토퍼, 문틀)
계단 이용자 상호간의 시인성이 제한되는 계단 통로
계단 바닥에 대한 보행자의 주의나 시선을 약화시키는 장식이 설치된 계단
계단 보행자의 신체와 부딪힐 수 있는 계단 벽 시설물
미끄럼을 타고 내려올 수 있도록 디자인된 계단 핸드레일
파손된 계단 핸드레일
계단 핸드레일의 파손되거나 돌출된 부착물
계단 핸드레일 근처에 부착된 시설물
계단참에 설치된 유리 장식장이나 전시물
계단참에 설치된 의자
계단 통로 끝지점에 보행흐름을 방해할 수 있는 설치물
계단 구조물 아래에 대한 접근통제시설 미설치
계단 구조물 아래에 설치된 신발장, 수납장, 창고, 장식물

3		실내 기타 안전사고 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
복도 방향으로 열리는 출입문
학생 생활 공간 출입문에 임의로 잠글 수 있도록 설치된 시건장치
손잡이의 위치가 부적절하거나 손 끼임 방지 방안이 마련되지 않은 교실 등의 출입문
출입문 이용자의 신체와 닿을 수 있는 위치에 설치된 경첩
출입문 이용자의 발이 부딪히거나 걸려 넘어지거나 미끄러질 수 있는 출입문 바닥의 설치물과 적재물
비상 시 양방향 대피가 불가능한 교실 등의 출입문
특정 공간에서 발생할 수 있는 응급 상황의 대처법을 안내해 놓지 않는 것
급식실의 매끄러운 바닥재
복도 등에 대한 시각적 자연감시가 불가능한 교직원 사무공간의 출입문/복도창
실습실 바닥의 금속재질 배수로 덮개, 돌출시설, 미끄러운 계단
화장실 출입지점과 내부의 바닥 물기
화장실 내부 바닥에 늘어져 있는 호스나 세탁기 배수관
화장실 이용자가 부딪힐 수 있는 설치물이나 가구
화장실 출입지점 바닥의 경사로, 금속/대리석 바닥재
복도로 열릴 수 있는 화장실 출입문
체육관 출입지점을 가려 놓은 커튼
체육관 관람석 계단 경계에 대한 시인성 미흡과 미끄러운 바닥재
출입이 통제되지 않는 기계설비실이나 창고
출입문 바닥에 고정되어 있지 않은 매트

4		운동장과 놀이공간 안전사고 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
보행자가 바닥높이의 변화 지점을 명확하게 인지할 수 없는 운동장의 계단과 스탠드
복잡한 무늬의 운동장 계단과 경사로
보행자가 미끄러질 수 있는 매끄러운 칠이 설치된 운동장 계단과 스탠드
미끄러운 재질로 만들어지거나 부적절한 위치에 설치된 운동장 계단과 스탠드 난간
바닥에서 돌출된 운동장 스탠드 지붕 지지대 고정볼트
추락방지용 펜스가 설치되지 않은 운동장 계단과 스탠드
추락이나 발 걸림을 방지할 수 있는 충분한 높이로 설치되지 않는 스탠드 난간
덮개가 설치되지 않는 운동장 계단과 스탠드의 배수로
추락할 수 있는 높은 곳으로 쉽게 올라갈 수 있도록 설계되거나 시설이 설치된 운동장 계단과 스탠드
핸드레일이 설치되지 않은 지나치게 가파르거나 넓거나 높은 운동장 계단과 스탠드
보행자의 발이 미끄러지거나 빠지거나 걸릴 수 있는 운동장 배수로 덮개
이용자가 미끄러져 떨어지거나 부딪힐 수 있는 운동장 시설물
운동장 이용자의 발이 부딪혀 다치거나 넘어질 수 있는 운동장 시설물
이용자가 부딪치거나 미끄러지거나 떨어질 수 있도록 설계된 운동장 조회대
이용자가 걸려 넘어진다거나 부딪힐 수 있는 조회대 시설물
파손된 조회대 안전펜스
아이들 놀이행동의 특성을 고려하여 충분히 넓은 간격으로 설치되지 않은 놀이기구
아이들이 추락하거나 부딪힐 수 있는 위치에 설치된 놀이공간
놀이공간에 대한 안전한 접근경로의 미흡

5		체육활동장소 관련 안전사고 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
부딪힘에 의한 완충보호시설을 갖추지 않은 운동기구
야외 하드코트의 바닥 파손이나 물기 발생
부적절한 위치에 설치된 운동시설
교내 차도와의 경계가 명확하지 않는 운동공간
운동이나 이동 중 부딪히거나 걸려 넘어질 수 있는 시설물
운동공간 주변에 방치되어 있거나 불필요한 시설물
운동장 바닥이나 경계에는 파손된 배수덮개나 바닥시설물
체육관 벽에 운동 중 부딪혀 다칠 수 있는 돌출물
운동 중 쉽게 파손될 수 있는 체육관의 유리나 거울
체육관 강단에 설치된 운동기구

6		교내 차도 및 주차장 교통안전 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
보행자나 차량에 대한 운전자의 시야 확보 미흡
운전자가 바라보는 시각을 고려하지 않고 설치된 도로반사경
건물출입구 이용자에 대한 차량운전자의 시야가 제한되는 것
교내도로 운전자의 시야를 제한하는 시설물이나 조경
보행로(지점) 상의 무단주차차량
교내 차량이동로(지점)에 추락방지시설 미설치
주차구역과 보행로(지점)간의 불명확한 경계
주차공간의 안전시설 미설치
스쿨버스 승하차구역과 보행로(지점)간의 안전시설 미흡
부적절한 위치에 설치된 자전거 보관구역이나 자전거 보관구역에서의 무단주차차량
보행로(지점)과 차도의 미구분

7		교내 보행안전(안전사고) 위험요인

위험요인	안전	위험	개선여부
바닥이 고르지 못하거나 미끄러운 교내의 외부보행로
가시나 날카로운 잎을 가진 보행로 인근의 조경식재
비나 눈을 충분히 가릴 수 없는 크기의 현관 캐노피
아이들이 딛고 올라갈 수 있는 구조물, 시설물
비나 눈을 충분히 가릴 수 없는 크기의 현관 캐노피
건물 외부에 노출된 (철재)계단
보행자가 쉽게 접근할 수 있는 외부계단 밑 공간
보행자가 쉽게 접근할 수 있는 건물 외부 연결복도의 밑 공간
현관 계단이나 보행로에 낮게 설치된 난간
보행자의 발이 걸리거나 빠질 수 있는 바닥 시설물
미끄럼 방지 방안이 마련되지 않는 건물출입지점의 경사로
보행자의 신체와 부딪칠 수 있는 건물 외벽의 돌출물
파손되거나 제대로 설치되지 않은 야외 휴게시설의 의자
추락방지시설을 설치하지 않는 건물 외벽 공간을 개방해 놓는 것
디딤판 경계에 대한 시인성이 미흡한 계단
바닥높이의 변화를 명확하게 표시하지 않은 건물 출입지점의 계단이나 경사로

♧ 종합의견 ♧